**Безопасная эксплуатация печей.**

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ЗАПОМНИТЕ, что при эксплуатации печей должна осуществляться периодическая проверка и очистка дымовых каналов в установленные сроки и в полном объеме.

При эксплуатации дымовых каналов возможны следующие нарушения в их работе:

- недостаточная тяга в каналах;

- выпадение конденсата в дымовой трубе;

- протечки в местах пересечения каналами кровли;

- обледенение оголовка и устья каналов.

Наличие тяги следует проверить перед розжигом печи. При отсутствии тяги их эксплуатация не допускается.

Для обеспечения достаточной тяги в каналах необходимо:

- произвести своевременную их очистку от сажи, смолистых отложений, пыли, пуха и посторонних предметов;

- заделать трещины в стенках каналов и загерметизировать неплотности в соединительных патрубках и местах установки закладных деталей (лючков, задвижек, вьюшек и т.п.);

- в помещение, в котором установлена печь, обеспечить приток воздуха через зазоры между дверью и полом, форточки или фрамуги окна.

Для исключения конденсации влаги в дымовых каналах необходимо контролировать толщину и состояние тепловой изоляции каналов, выполненных в наружных стенах и в пределах чердачного помещения.

Дымовые каналы печей подлежат периодической проверке и прочистке перед началом и в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

При обнаружении нарушений в дымовых каналах, которые могут привести к пожару, необходимо прекратить эксплуатацию печей, подключенных к каналам, до полного устранения нарушений.

Залог Вашей безопасности и безопасности Ваших детей – это выполнения ВАМИ правил пожарной безопасности.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:

ЗВОНИТЕ 01, СОТОВАЯ СВЯЗЬ 112, назовите адрес, фамилию, номер телефона, что горит;

оповестите о пожаре, эвакуируйте людей и срочно покиньте горящее помещение.

 Администрация МО Путиловское сельское поселение